УТВЕРЖДЕНЫ
Межведомственной комиссией
по подрядным торгам
при Госстрое России,
протокол от 12 февраля 1999 г. N 11

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МДС 81-11.2000
Разработаны Научно - исследовательским центром подрядных торгов и ценообразования в строительстве ЦНИИЭУС Госстроя России (В.М. Дидковский - научный руководитель работы, акад. МАИЭС, к.т.н.; Т.А. Рудакова),
Экспертно - консультативным центром при Госстрое России (В.П. Абрамов - заслуженный строитель России, Э.А. Качура, И.С. Быстрицкий),
Инженерно - консультационной фирмой КО-ИНВЕСТ (С.А. Табакова - член - корр. МАИЭС, к.э.н.; О.В. Кузьмичева, А.В. Евстегнеев),
Научно - техническим центром "Зодчий" (А.М. Коновалов),
Самарским центром ценообразования в строительстве (О.В. Дидковская),
при участии Г.К. Веретельникова и С.В. Никиточкина (Госстрой России).
Одобрены Секцией "Экономика, инвестиционная деятельность и лицензирование в строительстве" Научно - технического совета Госстроя (протокол N 23-10.1 от 25.11.98).
Правлением Российской ассоциации организаторов подрядных торгов и стоимостного инжиниринга (протокол N 4 от 18.02.99).
Утверждены Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое России (протокол N 11 от 12.02.99).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методические рекомендации по определению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов (далее - торгов) в Российской Федерации (далее - "Методические рекомендации"), разработаны в соответствии с:
Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305;
Положением о подрядных торгах в Российской Федерации, утвержденным Председателем Госкомимущества России и Председателем Госстроя России 13.04.1993 N 660-р/18-7 с изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжениями Минстроя России и Госкомимущества России от 18.10.1994 N 18-23р/2532-р;
Основными положениями порядка организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов (выполнение строительно - монтажных и проектных работ) для государственных нужд, утвержденными Госстроем России 06.05.1997 N БЕ-18-9 и согласованными Минэкономики России 06.05.1997 N АС-158;
письмом Минстроя России от 19.02.96 N ВБ-29/12-61 (О средствах на организацию и проведение подрядных торгов).
1.2. Методические рекомендации разработаны по поручению Межведомственной комиссии по подрядным торгам при Госстрое России от 19 декабря 1997 г. и предназначаются для использования при строительстве объектов за счет средств федерального, регионального, местного (муниципального) бюджетов и соответствующих внебюджетных фондов, а также зарубежных инвестиций, гарантом которых является Правительство Российской Федерации или администрация субъекта Российской Федерации. Рекомендации могут быть также использованы при проведении торгов на строительство, осуществляемое за счет других источников финансирования.
Данный документ предназначен для применения заказчиками (инвесторами), проектными организациями, инжиниринговыми фирмами - организаторами подрядных торгов при разработке сводного сметного расчета стоимости строительства в части статьи затрат "Организация и проведение подрядных торгов" в главе 9 "Прочие работы и затраты", а также при подготовке, организации и проведении подрядных торгов.
1.3. Методические рекомендации устанавливают единый подход к планированию затрат на организацию и проведение подрядных торгов, к установлению заказчиком (инвестором) и организатором подрядных торгов (исполнителем) договорных цен на комплексы работ по подготовке, организации и проведению подрядных торгов, а также при осуществлении расчетов за выполненные работы.
1.4. При подготовке Методических рекомендаций учтены требования указанных в п. 1.1 документов по составу, порядку и срокам качественного исполнения всех процедур подготовки, организации и проведения подрядных торгов, а также практический опыт специализированных в этом виде деятельности инжиниринговых фирм и служб заказчика, других организаций, профессионально подготовленных к выполнению работ в качестве организатора подрядных торгов.
1.5. Методические рекомендации распространяются на проведение открытых и закрытых подрядных торгов при размещении подряда на строительство новых, расширение, реконструкцию и ремонт действующих объектов, в том числе на строительные, монтажные, ремонтно - строительные, пусконаладочные и другие виды работ, а также на комплексы указанных работ.

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
2.1. Основой определения стоимости затрат на проведение подрядных торгов являются:
использование базового норматива стоимости затрат на проведение открытого торга, разработанного на примере объекта средней сложности и крупности, по которому на момент публикации объявления о торге имелись разработанные проектные материалы;
введение поправок к базовому нормативу, учитывающих специальные требования заказчика и ограничения заказчика по составу этапов работ и видов затрат, проведение закрытого торга;
учет степени сложности объектов с использованием категорий их сложности;
учет крупности объектов с использованием результатов предварительной оценки предполагаемой цены предмета торга;
учет наличия разработанных материалов, на базе которых проводится подготовка комплекта конкурсной документации;
учет разновидности торгов (с предварительным квалификационным отбором или без него, одноэтапные или двухэтапные торги).
2.2. Стоимость затрат на проведение торга (без учета налога на добавленную стоимость) С(т) определяется:

С(т) = Н x 0,01 x К(сл) x К(кр) x К(ст) x К(рт) x С(ст), тыс. руб., (1)

где:
Н - базовый норматив стоимости затрат на проведение открытых торгов в процентах от предполагаемой цены подряда, который при обосновании договорной цены контракта на организацию и проведение подрядных торгов может быть скорректирован на различие по отдельным этапам работ и видам затрат вследствие;
ограничения круга работ и затрат по решению заказчика торга;
учета реальных затрат на публикацию объявлений о торгах по счетам рекламных агентств, периодических изданий.
При обосновании величины прочих затрат по статье "Организация и проведение подрядных торгов" в главе 9 сводного сметного расчета стоимости строительства корректива базового норматива на указанные выше отличия по отдельным этапам и видам затрат может не проводиться;
К(сл) - коэффициент сложности объекта строительства;
К(кр) - коэффициент крупности предмета торга;
К(ст) - коэффициент стадийности;
К(рт) - коэффициент разновидности торгов: с предварительным квалификационным отбором или без него, одноэтапных или двухэтапных торгов;
С(ст) - предполагаемая стоимость договора (контракта) по предмету торга (без учета налога на добавленную стоимость) в уровне цен на дату публикации объявления о торгах.
2.3. Базовый норматив стоимости затрат на проведение открытых подрядных торгов установлен для третьей категории сложности объекта строительства с ориентировочной его сметной стоимостью 3 млн. рублей (в сметных ценах 1991 года) при наличии разработанной проектной документации. Базовый норматив рассчитан из условия полного учета всех традиционных процедур и затрат, которые необходимо осуществить при подготовке, организации и проведении одноэтапных торгов без предварительного квалификационного отбора и командировочных расходов организаторов и исполнителей торгов, определяемых по фактическим затратам. Структура базового норматива для определения стоимости затрат на проведение открытых подрядных торгов представлена в Приложении 1.
2.4. В случае если организатору торгов не поручается осуществлять некоторые из перечисленных в Приложении 1 процедур и затрат, то при подготовке договора на организацию и проведение подрядных торгов из базового норматива исключаются соответствующие доли затрат. Затраты на публикацию объявлений о предквалификации и об открытых торгах рекомендуется, как правило, возмещать по счетам рекламных агентств и периодических изданий.
В случае, если используются возможности бесплатной публикации объявлений о торгах, из базового норматива исключаются соответствующие затраты. При проведении закрытого (в том числе двухэтапного) торга из базового норматива полностью исключаются затраты на рекламу и публикацию.
2.5. Коэффициент сложности объекта строительства (К(сл)), принимается в зависимости от категории сложности (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Категория сложности объекта 	К(сл) 	
I 	0,7 	
II 	0,9 	
III 	1,0 	
IV 	1,3 	
V 	1,5 	
При этом возрастание стоимости затрат на проведение торгов по мере увеличения степени сложности объектов определяется необходимостью:
- более детальной разбивки сложного объекта торгов на его составляющие, виды работ или на лоты с целью привлечения к участию в торгах специализированных высококвалифицированных подрядных организаций и получения за счет этого существенного снижения продолжительности и стоимости строительства, повышения качества строительной продукции, снижения эксплуатационных затрат, использование более выгодных для заказчика схем финансирования строительства;
- более детальной проработки технической части конкурсной документации;
- привлечения большего числа высококвалифицированных экспертов для оценки предложений участников торгов.
2.6. Коэффициент крупности предмета торга (К(кр)) установлен в повышенном размере для мелких объектов и в пониженном размере - по крупным объектам торгов (табл. 2.2).
Снижение удельного показателя стоимости затрат на проведение подрядных торгов по мере увеличения его крупности объясняется тем, что стоимость выполнения части процедур подрядных торгов незначительно увеличивается с увеличением крупности объекта (реклама, составление условий торга, организация работы конкурсной комиссии и т.п.).

Таблица 2.2

N п/п 	С(с91) - предполагаемая стоимость подряда, (в уровне сметных цен на 01.01.91), млн. руб. 	К(кр) 	
1 	до 0,05 	7,0 	
2 	0,1 	5,0 	
3 	0,2 	4,0 	
4 	0,5 	2,8 	
5 	1 	1,8 	
6 	2 	1,25 	
7 	3 	1,0 	
8 	4 	0,85 	
9 	5 	0,73 	
10 	10 	0,55 	
11 	20 	0,40 	
12 	50 	0,25 	
13 	100 	0,15 	
14 	200 	0,08 	
15 	500 	0,05 	
16 	более 500 	0,04 	
Примечание. При промежуточных значениях предполагаемой стоимости подряда коэффициент крупности Ккр определяется по интерполяции.

Предполагаемая стоимость предмета торгов указана в табл. 2.2 в ценах на 01.01.91. В связи с этим предполагаемую стоимость предмета торгов в ценах на дату их объявления (С(ст)) необходимо пересчитать в уровень цен на 01.01.99.

С(с91) = 	С(ст) 	, (2) 	
	И(т) 		
где И(т) - индекс цен по соответствующему виду строительной продукции на дату публикации объявления о торгах по сравнению с уровнем сметных цен на 01.01.91.
2.7. Коэффициент стадийности (К(ст)), учитывающий увеличение трудоемкости разработки технической части конкурсной (тендерной) документации и оценки предполагаемой стоимости договора (контракта) на ранних стадиях проектирования, представлен в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Стадия проектирования 	К(ст) 	
Предпроектные материалы (технико - экономическое исследование, инвестиционное предложение, обоснование инвестиций и др.) 	1,4 	
Проектная документация (технико - экономическое обоснование, проект, рабочий проект, рабочая документация) 	1,0 	
Увеличение затрат на разработку технической части тендерной документации при проведении торга на предпроектной стадии и на ранних стадиях проектирования определяется необходимостью детализации и конкретизации всех технических решений.
2.8. Коэффициент разновидности торгов (Крт) учитывает увеличение количества этапов, объема работ и затрат на их проведение для торгов с предварительным квалификационным отбором или двухэтапных торгов по сравнению с одноэтапными торгами без предварительного квалификационного отбора и принимается по табл. 2.4.

Таблица 2.4

Разновидность торгов 	К(рт) 	
Без предварительного квалификационного отбора 	1,0 	
С предварительным квалификационным отбором 	1,2 	
Двухэтапные 	1,15 	
2.9. Предполагаемая стоимость договора (контракта) по предмету торгов (Сст) определяется в уровне цен на дату публикации объявления о торге (без учета налога на добавленную стоимость и затрат заказчика) с использованием "Методических рекомендаций по определению стоимости предмета подрядных торгов в строительстве", утвержденных Госстроем России 28.05.98 N АБ-20-214/12.
2.10. При заключении договора между заказчиком и организатором подрядного торга налог на добавленную стоимость учитывается дополнительно к стоимости работ, рассчитанной по пункту 2.2.

ПРИМЕРЫ

Пример 1 (все цифры условные)
Определить для включения в сводный сметный расчет стоимости строительства величину прочих затрат по статье "Организация и проведение подрядных торгов" стоимость подготовки, организации и проведения торгов без предварительной квалификации по выбору подрядчика на строительство магистральных сетей водопровода и канализации в застроенной части города вблизи существующих подземных коммуникаций.
Этот объект можно отнести к III категории сложности (см. Приложение 2), для которого Ксл = 1,0 (таблица 2.1).
Предполагаемая стоимость предмета торгов в уровне цен на дату публикации объявления о торгах (сентябрь 1999 г.) С(ст) = 48 млн. рублей. Индекс цен в строительстве по сравнению со сметными ценами на 01.01.91 (И(т)) составил 12,0.
Используя формулу (2) в пункте 2.4, определяем сметную стоимость предмета торгов в уровне цен на 01.01.91.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо пункта 2.4 имеется ввиду пункт 2.6.

С(с91) = 	С(ст) 	 = 	48 	= 4,0, млн. рублей. (2) 	
	И(т) 		12 		
Согласно таблице 2.2 К(кр) = 0,85.
Учитывая наличие утвержденной проектной документации, К(ст) = = 1,0 (таблица 2.3).
Так как торги одноэтапные и не предусматривают предварительной квалификации, К(рт) = 1,0 (см. табл. 2.4).
Базисный норматив Н составляет 0,42% от предполагаемой стоимости контракта.
Используя формулу (1) пункта 2.2, получаем: С(т) = 0,42 x x 0,01 x 1,0 x 0,85 x 1,0 x 1,0 x 48000 тыс. руб. = 171,36 тыс. рублей, что составляет 0,357% от предполагаемой стоимости строительства.

Пример 2
Обосновать величину цены контракта инвестора (заказчика) со специализированной инжиниринговой фирмой на выполнение ею комплекса работ по подготовке, организации и проведению торгов по выбору подрядчика на строительство объекта, указанного в примере 1. Инвестор (заказчик) выполняет часть работ по подготовке и организации торгов собственными силами. Объявления о торгах публикуются в бесплатном издании.
В связи с этим из базового норматива исключаются 0,08% (расчеты нами опущены) и скорректированная величина базового норматива составляет 0,42 - 0,08 = 0,36%.
Рассчитывая по формуле (1) пункта 2.2, получим:

С(т) = 0,36 x 0,01 x 1 x 0,85 x 1,0 x 1,0 x 48000 = 146,88 тыс. рублей.

Приложение 1

СТРУКТУРА БАЗОВОГО НОРМАТИВА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ <*>
--------------------
<*> Базовый норматив составлен для одноэтапных торгов без предварительного квалификационного отбора для объекта третьей категории сложности с предполагаемой стоимостью подряда 3 млн. рублей (в уровне сметных цен 1991 года), по которому на момент публикации объявления о торгах имелась разработанная проектная документация.

N п/п 	Этапы работы, виды затрат 	Размер затрат в % от предполагаемой стоимости подряда 	
1 	Подготовительная работа и заключение договора на выполнение работ по организации и проведению подрядных торгов 	0,008 	
2 	Получение и анализ проектной документации, определение и уточнение предметов торгов 	0,010 	
3 	Формирование конкурсной комиссии, составление плана ее работы 	0,009 	
4 	Подготовка текстов и передача для публикации в средства массовой информации объявлений о торгах 	0,009 	
5 	Оплата услуг печатных организаций за объявления о торгах и за информацию об их результатах 	0,018 	
6 	Разработка технической части конкурсной документации с наиболее полным и однозначным определением количественных показателей и качественных характеристик объекта и предмета торга и технических условий осуществления строительства, отражаемых в пояснительной записке, генеральном и ситуационном плане, в наиболее важных фрагментах архитектурно - строительной и других частей проекта, в ведомостях объемов работ, особых технических условиях, проекте организации строительства, календарном графике, материалах инженерных изысканий и т.п. (состав технической части конкурсной документации по относительно простым предметам торгов может быть существенно сокращен). Отражение в документации информации о полноте и сроках действия всех необходимых согласований 	0,092 	
7 	Определение предполагаемой стоимости подряда по предмету торгов 	0,022 	
8 	Разработка условий и порядка проведения конкурса, в том числе:
а) формы документов - заявок на участие в торгах, платежного документа, подтверждающего внесение первого задатка или банковской гарантии, таблиц сведений о претенденте, гарантии исполнения контракта и др.;
б) положения по отдельным вопросам подготовки и проведения конкурса:
о посещении места строительства,
о возможности представления альтернативных предложений,
о страховании подрядчиком незавершенных работ и других видов его риска,
о виде цены предмета торгов с указанием порядка ее исчисления и распределения по основным комплексам или видам работ,
об условиях и методах осуществления платежей,
о порядке, сроках представления, составе документации оферты, оформлении, отзыве,
продолжительности действия,
об условиях и порядке проведения процедуры торгов, вскрытия конвертов,
о номенклатуре и базисной весомости показателей для оценки оферт,
порядке выбора победителей торгов,
о порядке объявления результатов торгов и др.;
в) проект (основные положения) договора подряда (контракта) 	0,067 	
9 	Рассмотрение и утверждение конкурсной комиссией, заказчиком (инвестором) комплекта конкурсной документации с внесением необходимых изменений и дополнений 	0,011 	
10 	Материальные затраты на тиражирование и распространение конкурсной документации 	затраты компенсируются за счет платы, вносимой претендентами при приобретении конкурсной документации 	
11 	Разъяснения и консультирование претендентов по конкурсной документации, организация осмотра претендентами площадки строительства 	0,021 	
12 	Прием, регистрация и хранение заявок (оферт), подготовка к процедуре подрядных торгов.
Рассылка приглашений для участия в процедуре 	0,008 	
13 	Проведение с привлечением претендентов и средств массовой информации процедуры вскрытия оферт и оглашения предложений 	0,009 	
14 	Комплексная оценка (с привлечением при необходимости экспертов) конкурсных предложений (в том числе альтернативных), с проверкой достоверности представленных квалификационных данных, ознакомлением с объектами, ранее возведенными претендентами, и т.п. Определение лидирующей группы претендентов, подготовка проекта протокола 	0,084 	
15 	Проведение заседания конкурсной комиссии для решения вопроса о победителе торгов.
Утверждение результатов торгов. Извещение победителя подрядных торгов (с предложением заключить предконтрактное соглашение, окончательно согласовать условия и подписать контракт с заказчиком). Извещение остальных участников торгов и возврат им первого задатка, банковских гарантий и др. 	0,012 	
16 	Рассмотрение конфликтных ситуаций и апелляций претендентов 	0,009 	
17 	Участие в предконтрактных переговорах, уточнение совместно с заказчиком (инвестором) и победителем торгов (генподрядчиком, подрядчиком) окончательных условий контракта (договора подряда) 	0,022 	
18 	Публикация в средствах массовой информации информации о результатах торгов. Подготовка и передача в органы государственной статистики отчета о результатах проведенных торгов 	0,009 	
 	ИТОГО 	0,42 	

Приложение 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ СЛОЖНОСТИ

N п/п 	Наименование объектов 	Характеристика условий проектирования и строительства 	Категории сложности 	
 	 	 	I 	II 	III 	IV 	V 	
1 	Комплексная застройка микрорайонов, кварталов 	 	 	
1.1 	Многоэтажная городская застройка 	С преимущественным использованием типовых проектов многоэтажных жилых и общественных зданий 	 	+ 	 	 	 	
		Со строительством более 50% многоэтажных зданий по индивидуальным проектам 	 	 	+ 	 	 	
		При строительстве уникальных комплексов 	 	 	 	+ 	 	
1.2 	Малоэтажная городская застройка коттеджами 	 	 	 	+ 	 	 	
1.3 	Застройка домами усадебного типа 	 	 	+ 	 	 	 	
1.4 	Коллективные сады 	 	+ 	 	 	 	 	
2 	Объекты благоустройства и озеленения 	 	 	
2.1 	Благоустройство и озеленение территории 	Сельских населенных мест, коммунальных и промышленных зон при простых требованиях к благоустройству 	 	+ 	 	 	 	
		Городских, дачных, заводских территорий при средних требованиях к благоустройству, малые архитектурные формы 	 	 	+ 	 	 	
		Территории с особо высокими требованиями к благоустройству, кладбища 	 	 	 	+ 	 	
2.2 	Посадка ветро- и шумозащитных полос, устройство велосипедных, саночных и пешеходных трасс (терренкуров) без оборудования и технического оснащения 	 	+ 	 	 	 	 	
3 	Жилые дома и общежития 	 	 	 	 	 	 	
3.1 	Хозяйственные и вспомогательные постройки при домах 	 	+ 	 	 	 	 	
3.2 	Садовые домики, временные (летние) жилые дома 	 	 	+ 	 	 	 	
3.3 	Общежития 	С общими кухнями и санузлами 	 	+ 	 	 	 	
		С санузлами при комнатах и развитой общественной частью 	 	 	+ 	 	 	
3.4 	Многоэтажные жилые дома: Малоэтажные дома усадебного типа 	Для муниципального строительства 	+ 	 	 	 	 	
3.5 	Малоэтажные муниципальные и частные дома городского типа 	 	 	 	 	+ 	 	
3.6 	Особняки, виллы, террасные жилые дома и градостроительно особо значимые многоэтажные дома и комплексы 	 	 	 	 	 	+ 	
4 	Культурно - просветительные учреждения 	 	 	 	 	 	 	
4.1 	Временные павильоны для игр и танцев 	 	+ 	 	 	 	 	
4.2 	Читальные и выставочные павильоны в парках культуры 	 	 	+ 	 	 	 	
4.3 	Выставочные залы, сельские клубы, музеи - усадьбы, квартиры - музеи 	 	 	 	+ 	 	 	
4.4 	Дома культуры, библиотеки, тематические музеи 	 	 	 	 	+ 	 	
4.5 	Национальные галереи, музеи, библиотеки, культурные центры,.. 	 	 	 	 	 	+ 	
5 	Зрелищные учреждения 	 	 	 	 	 	 	
5.1 	Временные павильоны для демонстрации кино- и видеофильмов 	 	+ 	 	 	 	 	
5.2 	Крытые эстрады и кинотеатры 	 	 	+ 	 	 	 	
5.3 	Кинотеатры до 1000 мест, видеоцентры 	 	 	 	+ 	 	 	
5.4 	Киноконцертные залы и кинотеатры более 1000 мест 	 	 	 	 	+ 	 	
5.5 	Театры, киноцентры, парки 	 	 	 	 	 	+ 	
6 	Детские и образовательные учреждения 	 	 	 	 	 	 	
6.1 	Оздоровительные павильоны 	 	+ 	 	 	 	 	
6.2 	Игровые площадки, солярии 	 	 	+ 	 	 	 	
6.3 	Детские дошкольные учреждения 	 	 	 	+ 	 	 	
6.4 	Школы 	 	 	 	+ 	 	 	
6.5 	Специализированные школы, лицеи, гимназии, техникумы, ПТУ 	 	 	 	+ 	 	 	
6.6 	Высшие учебные заведения 	 	 	 	 	+ 	 	
6.7 	Университеты 	 	 	 	 	 	+ 	
7 	Гостиницы 	 	 	 	 	 	 	
7.1 	Туристические приюты 	 	 	+ 	 	 	 	
7.2 	Кемпинги, мотели, турбазы III разряда 	 	 	+ 	 	 	 	
7.3 	Гостиницы 	Многоэтажные III - IV разряда 	 	 	+ 	 	 	
		Многоэтажные I - II разряда 	 	+ 	 	 	 	
		Малоэтажные II - III разряда 	 	 	 	+ 	 	
		Малоэтажные I разряда 	 	+ 	 	 	 	
8 	Учреждения для отдыха и туризма 	 	 	
8.1 	Палаточные лагеря, туристические стоянки, лыжные базы 	 	+ 	 	 	 	 	
8.2 	Летние лагеря для детей и юношества, базы отдыха, приюты альпинистов 	 	 	+ 	 	 	 	
8.3 	Лагеря для детей и юношества круглогодичного пользования 	 	 	 	+ 	 	 	
8.4 	Пансионаты, профилактории, дома отдыха, санатории до 500 мест 	 	 	 	 	+ 	 	
8.5 	Санатории на 500 мест и более, туристические комплексы высшего разряда 	 	 	 	 	 	+ 	
9 	Спортивные сооружения 	 	 	 	 	 	 	
9.1 	Игровые поля и стадионы до 10 тыс. мест 	Без подсобных помещений 	+ 	 	 	 	 	
		С сезонными подсобными помещениями 	 	+ 	 	 	 	
		С трибунами и подтрибунными помещениями 	 	 	+ 	 	 	
9.2 	Бассейны 	Открытые 	 	 	+ 	 	 	
		Крытые 	 	 	 	+ 	 	
9.3 	Физкультурно - оздоровительные комплексы 	С бассейном 	 	 	 	+ 	 	
9.4 	Стадионы до 40000 мест 	 	 	 	 	+ 	 	
9.5 	Крытые стадионы на 40000 мест и более, дворцы спорта 	 	 	 	 	 	+ 	
10 	Научно - исследовательские организации 	 	 	 	 	 	 	
10.1 	Проектно - конструкторские организации 	 	 	 	+ 	 	 	
10.2 	Специализированные НИИ и лаборатории 	 	 	 	 	+ 	 	
11 	Учреждения торговли, общественного питания, коммунально - бытового обслуживания населения 	 	 	 	 	 	 	
11.1 	Временные павильоны, киоски, навесы 	 	+ 	 	 	 	 	
11.2 	Небольшие магазины и пункты бытового обслуживания круглогодичного действия 	 	 	+ 	 	 	 	
11.3 	Столовые, кафе, магазины и предприятия коммунально - бытового обслуживания 	 	 	 	+ 	 	 	
11.4 	Торговые дома, крупные универсальные и специализированные магазины, рестораны 	 	 	 	 	+ 	 	
12 	Учреждения связи 	 	 	 	 	 	 	
12.1 	Отделения связи 	 	 	 	+ 	 	 	
12.2 	Почтамты, телеграф, почтовые сортировочные узлы 	 	 	+ 	 	 	 	
12.3 	Автоматические телефонные станции 	 	 	 	+ 	 	 	
12.4 	Автоматические телефонные станции с узлом связи 	 	 	 	 	+ 	 	
13 	Административные учреждения 	 	 	 	 	 	 	
13.1 	Конторы 	 	 	+ 	 	 	 	
13.2 	Административно - хозяйственные корпуса 	 	 	 	 	+ 	 	
13.3 	Здания городской думы, мэрии, центры общественно - политической деятельности, правительственные офисы, деловые центры, банки 	 	 	 	 	 	+ 	
13.4 	Вычислительные центры 	 	 	 	 	+ 	 	
14 	Объекты здравоохранения 	 	 	 	 	 	 	
14.1 	Медпункты, фельдшерско - акушерские пункты 	 	 	+ 	 	 	 	
14.2 	Поликлиники, амбулатории, аптеки, хозкорпуса больниц, станции скорой мед. помощи, молочные кухни, СЭС 	 	 	 	+ 	 	 	
14.3 	Больницы, медицинские центры, лечебно - диагностические корпуса, роддома, больничные комплексы, станции переливания крови, станции скорой помощи 	Преимущественно стандартное оборудование и оснащение 	 	 	 	+ 	 	
14.4 	Специализированные медицинские центры, многопрофильные больницы 	Уникальное оборудование и оснащение, новейшие технологии 	 	 	 	 	+ 	
15 	Электроэнергетика 	 	 	 	 	 	 	
15.1 	Воздушная линия электропередачи (ВЛ) с ячейками, в том числе: 	Строительство новой ВЛ 	 	 	 	 	 	
15.1.1 	ВЛ напряжением 35 - 220 кВ 		 	 	+ 	 	 	
15.1.2 	ВЛ напряжением 330 - 500 кВ 		 	 	 	+ 	 	
15.1.3 	ВЛ напряжением 750 - 1150 кВ 		 	 	 	 	+ 	
15.1.4 	Линейные и реакторные ячейки и открытое распределительное устройство электростанции (ОРУ) 	Строительство новых, расширение и реконструкция действующих ячеек и ОРУ 	 	 	 	+ 	 	
15.2 	Большой переход ВЛ через водные преграды, в том числе: 	Строительство нового большого перехода ВЛ 	 	 	 	 	 	
15.2.1 	ВЛ напряжением 110 - 500 кВ 		 	 	 	+ 	 	
15.2.2 	ВЛ напряжением 750 - 1150 кВ 		 	 	 	 	+ 	
15.3 	Волоконно - оптическая линия связи (ВОЛС) на воздушной линии электропередачи 	Монтаж ВОЛС на действующей ВЛ с ее реконструкцией 	 	 	 	+ 	 	
15.4 	Трансформаторная подстанция (ПС) с заходами ВЛ, в том числе: 	Строительство новой, расширение и реконструкция действующей ПС и заходов ВЛ 	 	 	 	 	 	
15.4.1 	ПС напряжением 35 - 220 кВ 		 	 	+ 	 	 	
15.4.2 	ПС напряжением 330 - 500 кВ 		 	 	 	+ 	 	
15.4.3 	ПС напряжением 750 - 1150 кВ 		 	 	 	 	+ 	
15.4.4 	Заходы ВЛ 110 - 750 кВ 		 	 	 	+ 	 	
15.4.5 	Закрытая ПС глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ 	Строительство новой, реконструкция действующей ПС 	 	 	 	+ 	 	
15.5 	Электрические станции 	 	 	 	 	 	 	
15.5.1 	Тепловые электрические станции (ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС) <*> 	Строительство новых, расширение и реконструкция действующих ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС 	 	 	 	 	+ 	
15.5.2 	Гидроэлектростанции (ГЭС, ГАЭС) <*> 	Строительство новой ГЭС, ГАЭС 	 	 	 	 	+ 	
15.5.3 	Атомные электростанции (АЭС) <*> 	Строительство новых, расширение действующих АЭС 	 	 	 	 	+ 	
15.5.4 	Оборудование электростанций 	Ремонт и модернизация оборудования электростанций 	 	 	 	 	+ 	
16 	Объекты нефтяной и газовой промышленности 	 	 	
16.1 	Магистральные нефтепроводы и газопроводы и ответвления от них 	 	 	 	 	+ 	 	
16.1.1 	Линейная часть магистральных нефтепроводов и газопроводов и ответвлений от них 	 	 	 	 	+ 	 	
16.1.2 	Переходы нефтепроводов и газопроводов через водные преграды 	 	 	 	 	+ 	 	
16.1.3 	Компрессорные станции (КС) магистральных газопроводов 	 	 	 	+ 	 	 	
16.1.4 	Подземные хранилища природного газа 	 	 	 	 	+ 	 	
16.2 	Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) 	 	 	 	+ 	 	 	
16.3 	Объекты обустройства нефтегазоконденсатных месторождений 	 	 	 	+ 	 	 	
16.4 	Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений 	 	 	 	+ 	 	 	
16.4.1 	Газорегуляторные пункты, газораспределительные станции, контрольно - распределительные пункты, внутренние устройства газоснабжения объектов жилищно - гражданского назначения, промышленных предприятий, зданий и сооружений 	 	 	 	+ 	 	 	
16.4.2 	Сети газоснабжения 	 	 	 	+ 	 	 	
16.4.3 	Объекты транспорта и хранения сжиженных углеводородных газов 	 	 	 	+ 	 	 	
16.4.4 	Активная (электрическая) защита подземных сооружений от коррозии 	 	 	 	+ 	 	 	
16.4.5 	Линии технологической связи объектов газового хозяйства 	 	 	 	+ 	 	 	
16.4.6 	Автоматизированные системы объектов газового хозяйства 	 	 	 	 	+ 	 	
16.4.7 	Электроснабжение газорегуляторных пунктов (ГРП) и газораспределительных станций (ГРС) 	 	 	 	+ 	 	 	
16.4.8 	Прочие объекты и сооружения газовой промышленности 	 	 	 	+ 	 	 	
17 	Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты коммунального хозяйства и стройиндустрии 	 	 	 	 	 	 	
17.1 	Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 	Категория сложности устанавливается заказчиком (инвестором) с учетом методических подходов, принятых в данной таблице 	
17.2 	Автотранспортные предприятия (в т.ч. автодормехбазы, автопарки), предприятия электротранспорта (троллейбусные, трамвайные депо, тяговые подстанции) 	Размещение в промзонах 	 	 	+ 	 	 	
		Размещение вблизи магистралей и центра, с повышенными требованиями к архитектурному облику 	 	 	 	+ 	 	
17.3 	Гаражи 	Боксовые и одноэтажные без очистных сооружений 	+ 	 	 	 	 	
		С очистными сооружениями 	 	+ 	 	 	 	
		Многоэтажные надземные и подземные 	 	 	+ 	 	 	
17.4 	Производственные базы строительных и монтажных организаций 	 	 	 	+ 	 	 	
17.5 	Производственные базы предприятий общественного транспорта 	 	 	 	 	+ 	 	
17.6 	Районные тепловые станции и котельные 	 	 	 	 	+ 	 	
17.7 	Хранилища, ангары, склады, сельскохозяйственные и хозяйственно - городские сооружения 	Сезонные 	+ 	 	 	 	 	
		С инженерным обеспечением 	 	+ 	 	 	 	
17.8 	Складские комплексы материально - технического снабжения, склады продовольственного, непродовольственного и др. назначения, плодоовощехранилище 	С инженерным оборудованием 	 	 	+ 	 	 	
17.9 	Объекты агропромышленного комплекса 	На существующих предприятиях с инженерным обеспечением 	 	 	+ 	 	 	
17.10 	Теплицы 	 	 	+ 	 	 	 	
17.11 	Пекарни 	 	 	 	+ 	 	 	
17.12 	Шампиньонные комплексы 	 	 	 	+ 	 	 	
17.13 	Оранжереи 	 	 	+ 	 	 	 	
17.14 	Цеха по производству консервов, кулинарии, колбасных, кондитерских изделий и других продуктов 	 	 	 	 	+ 	 	
17.15 	Сооружения гражданской обороны, подземные гаражи - стоянки 	 	 	 	+ 	 	 	
17.16 	Автозаправочные станции диагностики, станции технического обслуживания автомобилей 	 	 	 	+ 	 	 	
17.17 	Мусороперерабатывающие заводы, мусороперегрузочные станции 	 	 	 	 	+ 	 	
17.18 	Корпуса фабрик - прачечных, химчистки, бани 	 	 	 	+ 	 	 	
17.19 	Банно - оздоровительные комплексы I разряда 	 	 	 	 	+ 	 	
18 	Городские инженерные сооружения и коммуникации 	 	 	
18.1 	Городские магистрали и сети водопровода, канализации (в т.ч. дождевой), газопроводы, тепловые сети, сети связи, электрические сети, кабельные линии передачи 	Одиночные линии в пригородной зоне или на территории, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций 	 	+ 	 	 	 	
		По городским проездам и застроенной части города при наличии существующих подземных коммуникаций 	 	 	+ 	 	 	
		Вблизи наземных или подземных сооружений, с пересечением железных дорог или метрополитена, с применением закрытой проходки, в сложных гидрогеологических условиях с применением спецметодов, наружное освещение 	 	 	 	+ 	 	
18.2 	Обустроенные центральные тепловые пункты 	 	 	 	 	+ 	 	
18.3 	Городские транспортные сооружения, мосты, тоннели, путепроводы, переходы, набережные, причалы, мостовые переходы для прокладки инженерных коммуникаций через ж.д. пути 	В пригородной зоне или на свободной от застройки территории города, с применением типовых конструкций 	 	 	+ 	 	 	
		То же, с применением индивидуальных конструкций 	 	 	 	 	+ 	
18.4 	Городские транспортные магистрали, улицы и дороги, трамвайные пути, внутриквартальные проезды, транспортные развязки, автостоянки, конечные станции и площадки для отстоя и хранения общественного транспорта (в т.ч. сооружения для обслуживания), пешеходные улицы, тротуары, аллеи и дорожки в парках 	На свободной от застройки территории города, на рельефе местности с уклоном от 5 до 40 градусов по заданным красным линиям, отметкам, поперечному профилю 	 	+ 	 	 	 	
		В районах сложившейся опорной застройки или с уклоном рельефа от 0 до 5 град. и более 40 градусов по заданным красным линиям, отметкам и поперечному профилю 	 	 	+ 	 	 	
		При наличии ирригационной системы или с корректировкой или разработкой красных линий, отметок и поперечного профиля 	 	 	 	+ 	 	
18.5 	Коммуникационные тоннели (коллекторы для подземных коммуникаций) 	На территории города, свободной от застройки и существующих подземных коммуникаций 	 	 	+ 	 	 	
		В застроенной части города, совместно с другими подземными коммуникациями или при наличии существующих 	 	 	 	+ 	 	
		В сложных гидрогеологических условиях, с применением спецметодов, индивидуальных конструкций, закрытой проходки 	 	 	 	 	+ 	
18.6 	Специальные методы строительства (водопонижение, замораживание, химическое закрепление грунтов), "стена в грунте", опускные колодцы, проколы и др. 	 	 	 	 	+ 	 	
18.7 	Водозаборы из подземных и наземных источников, газораспределительные станции (пункты), трансформаторные подстанции, распред. пункты 	 	 	 	+ 	 	 	
18.8 	Очистные сооружения природных, бытовых и производственных сточных вод 	 	 	 	+ 	 	 	
18.9 	Гидротехнические сооружения 	 	 	 	 	+ 	 	
18.10 	Городские водоемы 	 	 	 	+ 	 	 	
18.11 	Водопроводные, канализационные насосные станции 	 	 	 	+ 	 	 	
18.12 	Активная защита от электрокоррозии 	 	 	+ 	 	 	 	
19 	Вокзалы, аэропорты 	 	 	 	 	 	 	
19.1 	Вокзалы, аэропорты 	Всех типов на внутренних линиях 	 	 	 	+ 	 	
		На межреспубликанских и международных линиях 	 	 	 	 	+ 	
20 	Объекты и сооружения автомобильных дорог 	 	 	 	 	 	 	
20.1 	Автомобильные дороги местного значения, внутрипромысловые дороги и подъезды, постоянные внутренние дороги совхозов и колхозов, служебные и патрульные дороги 	С интенсивностью движения до 200 авт./сут. 	+ 	 	 	 	 	
20.2 	Автомобильные дороги областного или районного значения, дороги местного значения, подъездные дороги общей сети, промышленных предприятий, крупных строительных объектов, совхозов и колхозов 	С интенсивностью движения от 200 до 1000 авт./сут. 	 	+ 	 	 	 	
20.3 	Подъездные дороги промышленных предприятий, обслуживающие технологические перевозки, выполняемые автомобилями особо большой грузоподъемности и размеров 	 	 	 	+ 	 	 	
20.4 	Дороги общегосударственного и республиканского значения, основные дороги областного или районного значения (при отсутствии областного деления), подъезды к населенным пунктам, железнодорожным узлам, речным и морским портам, местам массового отдыха населения, подъездные дороги предприятий, в том числе дороги, соединяющие отдельные предприятия или группы предприятий между собой, с сырьевыми разработками, железнодорожными станциями, речными и морскими портами, основные межпромысловые дороги 	С интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт./сут. 	 	 	+ 	 	 	
20.5 	Автомобильные дороги общегосударственного значения, подъезды от крупных городов к аэропортам, речными и морским портам 	С интенсивностью движения от 3000 до 7000 авт./сут. 	 	 	 	+ 	 	
		С интенсивностью движения более 7000 авт./сут. 	 	 	 	 	+ 	
20.6 	Транспортные развязки - внегородские 	 	 	 	+ 	 	 	
20.7 	Сооружения дорожной службы 	 	 	 	+ 	 	 	
20.8 	Объекты промыш. транспорта 	 	 	 	+ 	 	 	
20.9 	Механизированный автомобильный приемный пункт 	 	 	+ 	 	 	 	
20.10 	Прочие объекты и сооружения автомобильных дорог 	 	 	+ 	 	 	 	
21 	Предприятия автомобильного транспорта 	 	 	
21.1 	Автотранспортные предприятия 	 	 	 	+ 	 	 	
21.2 	Предприятия по автомобильно - техническому обслуживанию 	 	 	+ 	 	 	 	
21.3 	Базовые центры технического обслуживания 	 	 	+ 	 	 	 	
21.4 	Профилактории технического обслуживания 	 	 	 	+ 	 	 	
21.5 	Автовокзалы 	 	 	 	+ 	 	 	
21.6 	Пассажирские станции 	 	 	 	+ 	 	 	
21.7 	Грузовые автостанции 	 	 	 	+ 	 	 	
21.8 	Закрытые стоянки 	 	 	+ 	 	 	 	
21.9 	Заводы по ремонту автотранспорта 	 	 	 	+ 	 	 	
21.10 	Открытые стоянки 	 	 	 	+ 	 	 	
21.11 	Автошколы 	 	 	 	+ 	 	 	
21.12 	Транспортно - экспедиционные предприятия 	 	 	 	+ 	 	 	
21.13 	Автодромы 	 	 	 	 	+ 	 	
21.14 	Отдельные здания и сооружения предприятий автомобильного транспорта, проектируемые вне комплекса 	 	 	 	+ 	 	 	
21.15 	Прочие объекты и сооружения автомобильного транспорта 	 	 	 	+ 	 	 	
22 	Объекты и сооружения железной дороги 	 	 	 	 	 	 	
22.1 	Новые железные дороги 	 	 	 	 	 	+ 	
22.2 	Вторые пути 	 	 	 	 	+ 	 	
22.3 	Станции, пассажирские здания 	 	 	 	+ 	 	 	
22.4 	Локомотивное и вагонное хозяйство 	 	 	 	 	+ 	 	
22.5 	Грузовое хозяйство 	 	 	 	+ 	 	 	
22.6 	Устройства автоматики, телемеханики и связи для железных дорог 	 	 	 	 	+ 	 	
22.7 	Отдельные объекты 	 	 	 	+ 	 	 	
22.8 	Электрификации железных дорог, контактная сеть 	 	 	 	 	+ 	 	
22.9 	Прочие объекты и сооружения железной дороги 	 	 	 	+ 	 	 	
23 	Метрополитены 	 	 	 	 	 	 	
23.1 	Линии метрополитенов 	 	 	 	 	 	+ 	
23.2 	Отдельные сооружения метрополитенов 	 	 	 	 	 	+ 	
24 	Тоннели 	 	 	 	 	+ 	 	
25 	Железнодорожные и автодорожные мосты, путепроводы, эстакады 	 	 	 	 	 	+ 	
26 	Водопропускные трубы на железных дорогах. Регуляционные сооружения 	 	 	 	+ 	 	 	
27 	Объекты речного и морского транспорта 	 	
27.1 	Подводные переходы трубопроводов и кабелей 	 	 	 	 	+ 	 	
27.2 	Грузовые причальные набережные и пирсы. Береговые укрепления. Причальные и защитные сооружения 	 	 	 	+ 	 	 	
27.3 	Пассажирские порты и портовые районы; причалы; переправы 	 	 	+ 	 	 	 	
27.4 	Речные и морские порты, портовые районы 	 	 	 	 	+ 	 	
27.5 	Судоремонтно - судостроительные предприятия 	 	 	 	 	 	 	
 	Здания и сооружения судоремонтно - судостроительных предприятий 	 	 	+ 	 	 	 	
27.6 	Судоходные шлюзы и судоходные плотины 	 	 	 	 	+ 	 	
27.7 	Прочие объекты и сооружения речного и морского транспорта 	 	 	 	+ 	 	 	
28 	Наружное освещение 	 	 	 	+ 	 	 	

--------------------
<*> По особо уникальным объектам заказчиком вводятся дополнительные коэффициенты.

ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ СТОИМОСТИ ПОЛНОГО КРУГА ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТКРЫТЫХ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ

N п/п 	Предполагаемая стоимость подряда С(с), тыс. руб. в сметных ценах на 01.01.99 	Диапазон крупности объекта 	К(крупн.) (см. табл. 2.2) 	Категория сложности (см. табл. 2.1) 	К(сложн.) 	Стадия проектирования 	К(стад) 	С(т) = Н x 0,01 x К(крупн.) x К(сложн.) x К(стад.) x К(рт.) x С(с), тыс. руб. в ценах на 01.01.99 	С(т)/С(с) x 100, % 	
								одноэтапные торги 	двухэтапные торги 	одноэтапные торги 	двухэтапные торги 	
								без предквалификации 	с предквалификацией 		без предквалификации 	с предквалификацией 		
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	
1 	1000 	2 	5.0 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	20.6 	24.696 	23.667 	2.058 	2.470 	2.367 	
2 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	14.7 	17.640 	16.905 	1.470 	1.764 	1.691 	
3 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	26.5 	31.752 	30.429 	2.646 	3.175 	3.043 	
4 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	18.9 	22.680 	21.735 	1.890 	2.268 	2.174 	
5 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	29.4 	35.280 	33.810 	2.940 	3.528 	3.381 	
6 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	21.0 	25.200 	24.150 	2.100 	2.520 	2.415 	
7 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	38.2 	45.864 	43.953 	3.822 	4.586 	4.395 	
8 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	27.3 	32.760 	31.395 	2.730 	3.276 	3.140 	
9 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	44.1 	52.920 	50.715 	4.410 	5.292 	5.072 	
10 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	31.5 	37.800 	36.225 	3.150 	3.780 	3.623 	
11 	2000 	3 	4.0 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	32.9 	39.514 	37.867 	1.646 	1.976 	1.893 	
12 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	23.5 	28.224 	27.048 	1.176 	1.411 	1.352 	
13 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	42.3 	50.803 	48.686 	2.117 	2.540 	2.434 	
14 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	30.2 	36.288 	34.776 	1.512 	1.814 	1.739 	
15 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	47.0 	56.448 	54.096 	2.352 	2.822 	2.705 	
16 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	33.6 	40.320 	38.640 	1.680 	2.016 	1.932 	
17 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	61.2 	73.382 	70.325 	3.058 	3.669 	3.516 	
18 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	43.7 	52.416 	50.232 	2.184 	2.621 	2.512 	
19 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	70.6 	84.672 	81.144 	3.528 	4.234 	4.057 	
20 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	50.4 	60.480 	57.960 	2.520 	3.024 	2.898 	
21 	5000 	4 	2.8 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	57.6 	69.1 	66.3 	1.152 	1.383 	1.325 	
22 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	41.2 	49.4 	47.3 	0.823 	0.988 	0.947 	
23 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	74.1 	88.9 	85.2 	1.482 	1.778 	1.704 	
24 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	52.9 	63.5 	60.9 	1.058 	1.270 	1.217 	
25 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	82.3 	98.8 	94.7 	1.646 	1.976 	1.893 	
26 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	58.8 	70.6 	67.6 	1.176 	1.411 	1.352 	
27 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	107.0 	128.4 	123.1 	2.140 	2.568 	2.461 	
28 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	76.4 	91.7 	87.9 	1.529 	1.835 	1.758 	
29 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	107.0 	128.4 	123.1 	2.140 	2.568 	2.461 	
30 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	88.2 	105.8 	101.4 	1.764 	2.117 	2.029 	
31 	10000 	5 	1.8 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	74.1 	88.9 	85.2 	0.741 	0.889 	0.852 	
32 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	52.9 	63.5 	60.9 	0.529 	0.635 	0.609 	
33 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	95.3 	114.3 	109.5 	0.953 	1.143 	1.095 	
34 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	68.0 	81.6 	78.2 	0.680 	0.816 	0.782 	
35 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	105.8 	127.0 	121.7 	1.058 	1.270 	1.217 	
36 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	75.6 	90.7 	86.9 	0.756 	0.907 	0.869 	
37 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	137.6 	165.1 	158.2 	1.376 	1.651 	1.582 	
38 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	98.3 	117.9 	113.0 	0.983 	1.179 	1.130 	
39 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	158.8 	190.5 	182.6 	1.588 	1.905 	1.826 	
40 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	113.4 	136.1 	130.4 	1.134 	1.361 	1.304 	
41 	20000 	6 	1.25 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	102.9 	123.5 	118.3 	0.515 	0.617 	0.592 	
42 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	73.5 	88.2 	84.5 	0.368 	0.441 	0.423 	
43 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	132.3 	158.8 	152.1 	0.662 	0.794 	0.761 	
44 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	94.5 	113.4 	108.7 	0.473 	0.567 	0.543 	
45 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	147.0 	176.4 	169.1 	0.735 	0.882 	0.845 	
46 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	105.0 	126.0 	120.8 	0.525 	0.630 	0.604 	
47 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	191.1 	229.3 	219.8 	0.956 	1.147 	1.099 	
48 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	136.5 	163.8 	157.0 	0.683 	0.819 	0.785 	
49 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	220.5 	264.6 	253.6 	1.103 	1.323 	1.268 	
50 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	157.5 	189.0 	181.1 	0.788 	0.945 	0.906 	
51 	30000 	7 	1.0 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	123.5 	148.2 	142.0 	0.412 	0.494 	0.473 	
52 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	88.2 	105.8 	101.4 	0.294 	0.353 	0.338 	
53 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	158.8 	190.5 	182.6 	0.529 	0.635 	0.609 	
54 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	113.4 	136.1 	130.4 	0.378 	0.454 	0.435 	
55 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	176.4 	211.7 	202.9 	0.588 	0.706 	0.676 	
56 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	126.0 	151.2 	144.9 	0.420 	0.504 	0.483 	
57 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	229.3 	275.2 	263.7 	0.764 	0.917 	0.879 	
58 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	163.8 	196.6 	188.4 	0.546 	0.655 	0.628 	
59 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	264.6 	317.5 	304.3 	0.882 	1.058 	1.014 	
60 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	189.0 	226.8 	217.4 	0.630 	0.756 	0.725 	
61 	40000 	8 	0.85 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	139.9 	167.9 	160.9 	0.350 	0.420 	0.402 	
62 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	100.0 	120.0 	115.0 	0.250 	0.300 	0.287 	
63 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	179.9 	215.9 	206.9 	0.450 	0.540 	0.517 	
64 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	128.5 	154.2 	147.8 	0.321 	0.386 	0.369 	
65 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	199.9 	239.9 	229.9 	0.500 	0.600 	0.575 	
66 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	142.8 	171.4 	164.2 	0.357 	0.428 	0.411 	
67 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	259.9 	311.9 	298.9 	0.650 	0.780 	0.747 	
68 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	185.6 	222.8 	213.5 	0.464 	0.557 	0.534 	
69 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	299.9 	359.9 	344.9 	0.750 	0.900 	0.862 	
70 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	214.2 	257.0 	246.3 	0.536 	0.643 	0.616 	
71 	50000 	9 	0.73 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	150.2 	180.3 	172.8 	0.300 	0.361 	0.346 	
72 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	107.3 	128.8 	123.4 	0.215 	0.258 	0.247 	
73 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	193.2 	231.8 	222.1 	0.386 	0.464 	0.444 	
74 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	138.0 	165.6 	158.7 	0.276 	0.331 	0.317 	
75 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	214.6 	257.5 	246.8 	0.429 	0.515 	0.494 	
76 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	153.3 	184.0 	176.3 	0.307 	0.368 	0.353 	
77 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	279.0 	334.8 	320.9 	0.558 	0.670 	0.642 	
78 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	199.3 	239.1 	229.2 	0.399 	0.478 	0.458 	
79 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	321.9 	386.3 	370.2 	0.644 	0.773 	0.740 	
80 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	230.0 	275.9 	264.4 	0.460 	0.552 	0.529 	
81 	100000 	10 	0.55 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	226.4 	271.7 	260.3 	0.226 	0.272 	0.260 	
82 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	161.7 	194.0 	186.0 	0.162 	0.194 	0.186 	
83 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	291.1 	349.3 	334.7 	0.291 	0.349 	0.335 	
84 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	207.9 	249.5 	239.1 	0.208 	0.249 	0.239 	
85 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	323.4 	388.1 	371.9 	0.323 	0.388 	0.372 	
86 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	231.0 	277.2 	265.7 	0.231 	0.277 	0.266 	
87 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	420.4 	504.5 	483.5 	0.420 	0.505 	0.483 	
88 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	300.3 	360.4 	345.3 	0.300 	0.360 	0.345 	
89 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	485.1 	582.1 	557.9 	0.485 	0.582 	0.558 	
90 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	346.5 	415.8 	398.5 	0.347 	0.416 	0.398 	
91 	200000 	11 	0.4 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	329.3 	395.1 	378.7 	0.165 	0.198 	0.189 	
92 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	235.2 	282.2 	270.5 	0.118 	0.141 	0.135 	
93 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	423.4 	508.0 	486.9 	0.212 	0.254 	0.243 	
94 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	302.4 	362.9 	347.8 	0.151 	0.181 	0.174 	
95 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	470.4 	564.5 	541.0 	0.235 	0.282 	0.270 	
96 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	336.0 	403.2 	386.4 	0.168 	0.202 	0.193 	
97 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	611.5 	733.8 	703.2 	0.306 	0.367 	0.352 	
101 	500000 	12 	0.25 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	514.5 	617.4 	591.7 	0.103 	0.123 	0.118 	
102 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	367.5 	441.0 	422.6 	0.074 	0.088 	0.085 	
103 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	661.5 	793.8 	760.7 	0.132 	0.159 	0.152 	
104 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	472.5 	567.0 	543.4 	0.095 	0.113 	0.109 	
105 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	735.0 	882.0 	845.3 	0.147 	0.176 	0.169 	
106 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	525.0 	630.0 	603.8 	0.105 	0.126 	0.121 	
107 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	955.5 	1146.6 	1098.8 	0.191 	0.229 	0.220 	
108 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	682.5 	819.0 	784.9 	0.137 	0.164 	0.157 	
109 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	1102.5 	1323.0 	1267.9 	0.221 	0.265 	0.254 	
110 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	787.5 	945.0 	905.6 	0.158 	0.189 	0.181 	
111 	1000000 	13 	0.15 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	617.4 	740.9 	710.0 	0.062 	0.074 	0.071 	
112 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	441.0 	529.2 	507.2 	0.044 	0.053 	0.051 	
113 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	793.8 	952.6 	912.9 	0.079 	0.095 	0.091 	
114 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	567.0 	680.4 	652.1 	0.057 	0.068 	0.065 	
115 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	882.0 	1058.4 	1014.3 	0.088 	0.106 	0.101 	
116 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	630.0 	756.0 	724.5 	0.063 	0.076 	0.072 	
117 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	1146.6 	1375.9 	1318.6 	0.115 	0.138 	0.132 	
118 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	819.0 	982.8 	941.9 	0.082 	0.098 	0.094 	
119 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	1323.0 	1587.6 	1521.5 	0.132 	0.159 	0.152 	
120 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	945.0 	1134.0 	1086.8 	0.095 	0.113 	0.109 	
121 	2000000 	14 	0.08 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	658.6 	790.3 	757.3 	0.033 	0.040 	0.038 	
122 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	470.4 	564.5 	541.0 	0.024 	0.028 	0.027 	
123 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	846.7 	1016.1 	973.7 	0.042 	0.051 	0.049 	
124 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	604.8 	725.8 	695.5 	0.030 	0.036 	0.035 	
125 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	940.8 	1129.0 	1081.9 	0.047 	0.056 	0.054 	
126 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	672.0 	806.4 	772.8 	0.034 	0.040 	0.039 	
127 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	1223.0 	1467.6 	1406.5 	0.061 	0.073 	0.070 	
128 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	873.6 	1048.3 	1004.6 	0.044 	0.052 	0.050 	
129 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	1411.2 	1693.4 	1622.9 	0.071 	0.085 	0.081 	
130 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	1008.0 	1209.6 	1159.2 	0.050 	0.060 	0.058 	
131 	5000000 	15 	0.05 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	1029.0 	1234.8 	1183.4 	0.021 	0.025 	0.024 	
132 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	735.0 	882.0 	845.3 	0.015 	0.018 	0.017 	
133 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	1323.0 	1587.6 	1521.5 	0.026 	0.032 	0.030 	
134 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	945.0 	1134.0 	1086.8 	0.019 	0.023 	0.022 	
135 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	1470.0 	1764.0 	1690.5 	0.029 	0.035 	0.034 	
136 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	1050.0 	1260.0 	1207.5 	0.021 	0.025 	0.024 	
137 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	1911.0 	2293.2 	2197.7 	0.038 	0.046 	0.044 	
138 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	1365.0 	1638.0 	1569.8 	0.027 	0.033 	0.031 	
139 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	2205.0 	2646.0 	2535.8 	0.044 	0.053 	0.051 	
140 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	1575.0 	1890.0 	1811.3 	0.032 	0.038 	0.036 	
141 	10000000 	16 	0.04 	I 	0.7 	ППМ 	1.40 	1646.4 	1975.7 	1893.4 	0.016 	0.020 	0.019 	
142 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	1176.0 	1411.2 	1352.4 	0.012 	0.014 	0.014 	
143 	 	 	 	II 	0.9 	ППМ 	1.40 	2116.8 	2540.2 	2434.3 	0.021 	0.025 	0.024 	
144 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	1512.0 	1814.4 	1738.8 	0.015 	0.018 	0.017 	
145 	 	 	 	III 	1 	ППМ 	1.40 	2352.0 	2822.4 	2704.8 	0.024 	0.028 	0.027 	
146 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	1680.0 	2016.0 	1932.0 	0.017 	0.020 	0.019 	
147 	 	 	 	IV 	1.3 	ППМ 	1.40 	3057.6 	3669.1 	3516.2 	0.031 	0.037 	0.035 	
148 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	2184.0 	2620.8 	2511.6 	0.022 	0.026 	0.025 	
149 	 	 	 	V 	1.5 	ППМ 	1.40 	3528.0 	4233.6 	4057.2 	0.035 	0.042 	0.041 	
150 	 	 	 	 	 	ПД 	1.00 	2520.0 	3024.0 	2898.0 	0.025 	0.030 	0.029